|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Artykuł** | **Parametry** | **Ilość szt.** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Cena brutto** | **Wartość** | **Zdjęcie** |
| 1.  | Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami | Zestaw mikrokontrolerów wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz zestawy przewodów" | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Lutownica Den-On SC7000Z | Zasilanie 220/230 V, 50 Hz Moc Grzejnik: 120 W, silnik: 15WPodciśnienie 600 mm Hg Przepływ powietrza 15 l/min Temperatura pracy 350-500°C. Podstawka, końcówki do zasysania. Szkolenie | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Lutownicza z gorącym powietrzemStacja Hot -Air RA-150 | Moc stacji: min. 600W. Napięcie zasilania stacji: 230V AC. Wyświetlacz LED. | 1 |  |  |  |  |  |