|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Artykuł** | **Parametry** | **Ilość szt.** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Cena brutto** | **Wartość** | **Zdjęcie** |
| 1. | Kamera Cyfrowa Sony FDR-AX53 | Jakość zapisu min. 4kStabilizator obrazu. Pokrowiec. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Statyw z akcesoriami | Wys. Po rozłożeniu min. 150cm. Kompatybilny z kamerą cyfrową  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mikroport z akcesoriami | Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Oświetlenie do realizacji nagrań | lampa SOFTBOX 40x60 65W | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mikrofon kierunkowy z akcesoriami | Kompatybilny z kamerą cyfrową. Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gimbal | Kompatybilny z aparatem fotograficznym | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat fotograficzny z akcesoriamiNikon Coolpix P1000 | 125-krotny zoom optyczny i 250-krotny Zoom cyfrowy zakres ogniskowych 24-3000 mm (odpowiednik formatu 35 mm) jasny obiektyw f/2.8-8 Nikkor sensor CMOS o rozdzielczości 16 MP obsługa RAW wydajny procesor EXPEED zaawansowana budowa optyczna obiektywu (17 soczewek w 12 grupach, w tym 5 soczewek ze szkła ED i 1 soczewka ze szkła Super ED) zdjęcia seryjne z prędkością 7 kl./s szybki i celny system AF elektroniczny wizjer o wysokiej rozdzielczości wynoszącej ok. 2 360 000 pkt jasny 3,2'', odchylany ekran LCD o rozdzielczości 921 000 pkt czujnik zbliżeniowy filmy 4K/UHD z prędkością 30 kl./s i Full HD (1080p) z prędkością 60 kl./s. port micro HDMI funkcja Superlapse wbudowana redukcja drgań z trybem VR Active łączność bezprzewodowa wykorzystująca technologię Bluetooth® Low Energy i Wi-Fi możliwość sparowania z urządzeniem mobilnym i wykorzystania aplikacji SnapBridge rozbudowane tryby tematyczne, takie jak np. fotografowanie Księżyca lub ptaków ergonomiczne rozmieszczenie przycisków sterujących złącze gorącej stopki złącze mikrofonowe mini jack 3,5 mm. Pokrowiec. | 1 |  |  |  |  |  |